<view class="green-box">
  <text class="title-en">NAU timeCalculator</text>
  <text class="title-cn">石灰用量计算横型</text>
</view>
<text class="container">本软件用于我国酸性土壤改良，计算达到目标 pH，单位面积需要石灰质材料的施用量。</text>



<!-- #elif  <view class="description-box">
  <text class="bold-text">
    本软件用于我国酸性土壤改良，计算达到目标 pH，单位面积需要石灰质材料的施用量
  </text>
</view> -->
<view class="container">
  <text class="regular-text">
    注意事项如下：
    1. 本模型是基于我国南方 23 份酸性土壤样品开发的；
    2. 土壤起始 pH 和目标 pH 是指在土水比为 1:2.5 下的 pH 值；\n3. 施用最佳时期为翻耕前，将农用石灰质物料均匀撒加到土壤表面，然后与耕作层土壤（0-20 cm）混匀；\n4. 本软件同时可以计算不同类型碱性物料的施用量，包括石灰石粉、生石灰、熟石灰、白云石、以及已知 CaO 和 MgO 含量的碱性材料。
    </text>
</view>

<view class="container">
<text class="regular-text">
    从重金属污染土壤安全利用的目的，还需注意：\n1. 土壤目标 pH 为 6.5 时能有效降低土壤镉的活性和稻米镉的积累；\n2. 农用石灰质物料重金属含量不能超过农用物料重金属含量标准；\n3. 一次施用后，稻米降镉效果可持续多年，每隔 3-5 年通过监测土壤 pH 变化，根据土壤 pH 的变化，可适当追加少量石灰质物料。
  </text>
</view>

<view class="green-btn">
  <button class="btn" bindtap="reverseAcidCalculation">反酸计算</button>
  <button class="btn" bindtap="acidCalculation">降酸计算</button>
</view>