<view class="page-body">
  <view class="white-box">
    <view class="page-section-title">土壤 pH：</view>
    <input 
      class="input-field" 
      type="text" 
      placeholder="请输入土壤pH" 
      value="{{ph}}" 
      bindinput="onPhChange" 
    />
  </view>
</view>

<view class="page-body">
  <view class="white-box">
    <view class="page-section-title">有机质含量 (OM g/kg)：</view>
    <input 
      class="input-field" 
      type="text" 
      placeholder="请输入OM含量" 
      value="{{OM}}" 
      bindinput="onOMChange" 
    />
  </view>
</view>

<view class="page-body">
  <view class="white-box">
    <view class="page-section-title">土壤粘粒重量 (CL g/kg)：</view>
    <input 
      class="input-field" 
      type="text" 
      placeholder="请输入CL含量" 
      value="{{CL}}" 
      bindinput="onCLChange" 
    />
  </view>
</view>

<view class="page-body">
  <view class="white-box">
    <view class="page-section-title">氢离子含量 (H cmol/kg)：</view>
    <input 
      class="input-field" 
      type="text" 
      placeholder="请输入H含量" 
      value="{{H}}" 
      bindinput="onHChange" 
    />
  </view>
</view>

<view class="page-body">
  <view class="white-box">
    <view class="page-section-title">铝离子含量 (Al cmol/kg)：</view>
    <input 
      class="input-field" 
      type="text" 
      placeholder="请输入Al3+含量" 
      value="{{Al}}" 
      bindinput="onAlChange" 
    />
  </view>
</view>

<view class="green-btn">
  <button class="btn" bindtap="calculate">计算</button>
</view>

<view class="description-box">
  <text class="bold-text">
    建议：\n1. 选用Ca0(生石灰)作为碱性物料，每季施用量不宜超过150 kg/亩，当计算用量超过150 kg/亩时，建议分多季施用;建议翻耕时施用，施加后与耕作层土壤混匀，避免苗期施用导致烧苗;施加过程注意防护，避免灼烧眼睛和皮肤;\n 2. 在改良时间富裕，石灰质材料充足的条件下，建议优先选用石灰石粉末、白云石等温和型碱性物料;\n3. 当其它碱性物料计算用量超过500 kg/亩，建议分2季施用;\n 4. 建议每隔3-5年，追踪土壤pH变化，可根据土壤pH变化，追施少量石灰质材料;
  </text>
</view> 